**Основные отличия плит FT 20/40 L и EasyFix L**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изменившиеся параметры** | **Плита FT 20/40 L**C:\Users\Nikolay.Bocharov\Documents\Фото\FT20-40L-small.jpg | **Плита EasyFix L**C:\Users\Nikolay.Bocharov\Documents\Фото\ФОРМАТ теплый пол EasyFix L.png |
| Форма бобышки | ЦилиндрическаяC:\Users\Nikolay.Bocharov\Documents\Фото\20171213_124323.jpg | КонусообразнаяC:\Users\Nikolay.Bocharov\Documents\Фото\выноска3.png |
| Применение фиксаторов | Часто | Крайне редко |
| Плотность пенопласта, кг/м3 | 33-35 | 45-50 |
| Упаковка в короб | 9 м2 (18 шт.) | 10 м2 (20 шт.) |

**Основные отличия новой плиты EasyFix L от предыдущей плиты 20/40 L:**

* Улучшенная форма бобышки для надежной фиксации трубы диаметром 16-20 мм
* Увеличенная на 30% плотность пенопласта для быстроты монтажа
* Удобное вложение в короб 10 м2 (20 шт.)

**Основные конкурентные преимущества плиты EasyFix L:**

* Повышенный уровень фиксации трубы
* Наличие линейки по периметру плиты для быстрого измерения и резки
* Меньшее усилие при резке ножом и более ровный рез за счет применения технологии ламинации
* Наличие акустического лабиринта на задней поверхности плиты, повышающего звукоизоляцию и позволяющему укладывать плиту на черновой пол с остатками песка
* Удобный для транспортировки даже в легковом автотранспорте размер короба 1\*0,5\*0,6 м
* Удобное для подсчета вложение в короб 10 м2 (20 шт.)
* Повышенная плотность пенопласта 45-50 кг/м3
* Два исполнения – EasyFix L с ламинацией и EasyFix без ламинации, что позволяет охватить максимально широкую аудиторию покупателей
* Возможность работать с широким диапазоном размеров трубы от 16 до 20 мм